демонстрационный вариант промежуточной аттестации по черчению 8 класс

Тест

1. Выберите правильный ответ и обведите его кружкомили впишите свои ответы
2. Назовите основные плоскости проекций.
3. Назовите виды аксонометрических проекций.
4. Как располагаются координатные оси в изометрии?

А) под углом 1200

Б) под углами 900 и 1350

В) под углами 1270, 1200, 1130

1. Каковы показатели искажения для фронтальной диаметрии?

А) их нет,

Б) x=1, y=1, z=0,5

В) x=z=1, y=0,5

1. Как называется плоскость проекции V?

А) горизонтальная,

Б) фронтальная,

В) профильная

1. На какой плоскости изображают вид сверху?
2. А) горизонтальной,
3. Б) фронтальной,
4. В) профильной
5. По чертежу детали построить 3 вида и её наглядные изображения в изометриив М 1:1

